|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **N° test** | **Fonctionnalité** | **ETAT** | **Commentaire** |
| 1 | 1,2 | Communication en mqtt |  | Le système permet une connexion et une communication avec le broker mqtt |
| 2 | 3,4 ,5,6,7 | Communication avec la bdd |  | Le système permet de récupérer et de mettre à jour des valeurs en base de données |
| 3 | 7.1, 8 | Autonomie |  | Le système permet de déterminer tout seul quels chauffages doivent chauffer et dans quel bâtiment il se situe en fonction des informations en base de données |
| 4 | 9,10 | Décodage et encodage |  | Le système permet d’envoyer l’id, la température et l’état d’un chauffage dans un même message suivant un protocole défini, de coder et de décoder ce message. |